|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **sn.** | **Part Name** | **Drawing / Assembly No.** | **Model** | **Qty needed** |
| 1 | Armored T.C. K-Type (600℃)(L=12m), Φ5 ×5000 double structure,probe diameter 5mm | WRNK2-291 / D100D-011000A | W08Q0025A | 12 |
| 2 | Armored T.C. K-Type (600℃)(L=8m), Φ5 ×5000 double structure,probe diameter 5mm | WRNK2-291 / D100D-011000A | W08Q0021A | 20 |
| 3 |  Sheathed Thermocouple Graduation K Armored Φ5X10000 | W08111A / D100D-261000A | W08111A | 12 |
| 4 | YOYIK End face PT100 (1000 - 60000) KWMeasuring range: -200~450℃ | WZPM2-001Pt100 / D100D-242000A | W09A0046A | 5 |
| 5 | Pressure vacuum gauge (-0.1-0MPa)Diameter:150mm,Accuracy: 1.6/2.5 | YZ-150 / M705-007000A | W06B0045A | 2 |
| 6 | Double End face PT100 (200~600℃) Accuracy :±0.15℃ @0℃Diameter:3-6 mm,Sheath Material:SUS304, SUS316 | WZPM2-001 Pt100 | W09A0235A | 12 |

 Tender 23/2023

Temperature sensors spares